Instalación del Software desde el DOS.
======================================

La utilidad de carga vía serie, PCSDL.EXE, se invoca desde el fichero DL.BAT. 

Para usar PCSDL debe conectar el OfficeConnect Remote 812 al puerto serie de su estación de trabajo mediante el cable 
suministrado.

Para actualizar el software desde el DOS, realice lo siguiente:

1. Use una aplicacion de terminal, como HyperTerminal para probar la conexion serie, configurando la aplicacion de terminal
   con: 

   9600 baudios, No bits de stop bits, 8-bits por car cter, sin paridad

2. Pulse Enter en la estacion de trabajo. Si el la aplicacion de terminal responde '3COM-DSL>', la conexion serie esta
   funcionando.

3. Cierre la sesion de HyperTerminal.

4. Apague el OfficeConnect Remote 812.

5. Abra una ventana DOS en la estacion de trabajo.

6. Cree un directorio y copie alli el fichero "SERIE.EXE" que ha bajado de la Web.

7. Ejecute "serie" para descomprimir todos los ficheros.

8. El fichero DL:BAT usa el puerto Com 1 por defecto. Puede cambiarlo editando el fichero DL.BAT. Cambie la opción -p en la 
   última línea con el puerto COM apropiado.

   Las lineas relevantes son:

REM
REM Edit the pcsdl command line -v parameter so that it includes 
REM the version number of the NAC file. The version number of 
REM the NAC file is part of the filename. The filename syntax is:
REM
REM Mrxxyyzz where xx = major version number
REM yy = minor version number
REM zz = revision number
REM
REM Release 1.0.1 would have a filename of Mr010001.
REM
REM
REM Change the -p option on the pcsdl command line to use the
REM proper COM port.
pcsdl -p1 -r%BAUDRATE% -vNA1.0.5 -vSD0.1.1 -nSD%2 -nNA%2

9. Ejecute el fichero bat con el siguiente comando: dl 115 mr

10. Cuando aparezca el mensaje "Establishing Communications..." enchufe la alimentacion al 
    OfficeConnect Remote 812. El fichero .nac se cargara ahora en el equipo.

11. Espere a que se complete la carga. Cuando la carga se complete, el equipo se reiniciara.
